CA-V9000H 녹음기

사용전 사용 설명서를 잘 읽어 보시고 주의사항 및 사용법 익혀 주세요

**충전주의**

반드시 5V 전압으로 충전해야 하며, 9V 급속충전기 및 스마트폰 급속충전기 절대 사용 금지

**동봉된 전용 어뎁터(5V) 충전기를 사용하세요, 타 충전어뎁터 사용으로 인한 고장이나

불량시 유상으로 A/S 합니다,

**데이터 연결**

녹음파일 재생시 PC컴퓨터 연결과 스마트폰 연결은 동봉된 전용 케이블을 사용해야 하며

다른 케이블 사용시 연결이 않될수 있습니다.

** 녹음기의 전원을 켜고 녹음중에는 PC나 스마트폰에 연결하지 마세요.

** 전원을 끄지 않은 상태로 PC나 스마트폰 이어폰에 연결시 녹음파일이 손상될수 있습니다.

녹음시작하기

1, 장시간 연속녹음하기

A,전원스위치를 왼쪽으로 완전히 밀면 빨간불이 들어오고 잠시후 빠르게 3번 깜박이고

꺼지면서 녹음이 시작됩니다,

2, 음성감지 소리감지 VOS 센서감지 녹음하기

A, 전원스위치를 가운데 (V) 위치로 밀어서 놓으면 빨간불이 들어오고 잠시후 파란불이

빠르게 3번 깜박이고 꺼지면서 장시간 소리감지 센서 녹음이 시작됩니다,

** 음성감지 소리감지 VOS 녹음기능은 일정한 톤의 소리가 있을 경우 녹음기가 자동으로

인식하여 녹음하여 저장하고 소리가 없을 때는 녹음기가 작동하지 않는 특수 기능이며

장시간 오랜시간 녹음에 효과적입니다,

녹음저장하기(녹음이 끝나면 반드시 전원스위치를 OFF 위치(오른쪽끝) 으로 하세요)

***전원 스위치를 OFF 하지 않고 PC나 외부기기에 연결시 녹음파일 저장않됨

1, 녹음을 중지하려면 반드시 전원스위치를 오른쪽으로 밀어서 OFF 시켜주세요

** 녹음작업후 전원스위치를 OFF 하지 않고 PC나 스마트폰등 외부기기에 연결시

녹음파일이 손상 혹은 저장이 되지 않을수 있습니다,

2, PC나 컴퓨터 스마트폰등에 연결할 경우 반드시 전원을 OFF 한뒤에 연결하세요

3, 이어폰 연결혹은 증폭녹음하기

전원을 OFF 끈 상태에서 충전케이블혹은 데이터 케이블(어뎁터연결안함)만 녹음기에

연결하고 전원을 ON 켠다음 곧바로 “-” 버튼을 5초 이상 누른다음 연결된 데이터 케이블     을 녹음기와 분리하고 녹음하면 증폭녹음이 가능하며 이어폰을 연결하여 증폭녹음도 가능

합니다

녹음파일 재생하기/녹음듣기

1, 이어폰으로 재생하기

A, 전원을 끈 상태에서 이어폰을 녹음기와 연결하세요

B, 이어폰을 연결한뒤 전원스위치를 왼쪽으로 완전히 밀어서 전원을 ON 켜주세요,

C, 전원을 켠 다음 녹음기 상단에 “+” 버튼을 짧게 누르면 상단에 빨간불이 깜박거리면서       녹음파일 재생됩니다,

녹음파일 재생듣기 도중에 “+” 버튼을 한번씩 짧게 누를 때 마다 다음녹음파일로

넘어가며 이동합니다,

녹음파일 재생듣기 도중에 “-” 버튼을 한번씩 짧게 누를 때 마다 이전 파일로

넘어가며 이동합니다,

녹음파일 재생듣기 빨리감기/되감기

1,전원 OFF 상태에서 어댑터케이블을 녹음기에 연결한뒤 전원을 ON 하고 “-” 버튼을

즉시 재빨리 5초간 길게 누르고 손을 뗍니다, 이때 전원은 ON 상태 그대로 이며

어뎁터 케이블을 녹음기에서 분리하고 이어폰을 연결한뒤에 재생듣기를 실행하고

빨리감기를 하려면 재생되고 있는 파일듣기를 하면서 “+” 버튼을 길게 누르면

앞으로 빨리 감기 실행 됩니다,

이 기능사용시 소리볼륨조절은 불가능합니다,

그리고 이기능은 재생할때마다 재설정하여 사용하여야 합니다,

충전하면서 녹음하기

1,충전어뎁터와 케이블을 녹음기와 연결한뒤 전원을 ON 켜거나 VOR 로 스위치를 옮기고

빨간불 들어오거나 파란불이 들어오면 “+”버튼을 5초간 길게 눌러주세요

불빛이 꺼지고 충전중 녹음이 시작됩니다,

음악파일재생듣기/MP3 음악재생하기

1, 전원을 끈상태에서 이어폰을 연결하세요

A, 이어폰을 연결한뒤 전원버튼을 왼쪽으로 완전히 밀어서 전원을 ON 켜주세요

B, 전원을 켠 뒤“-”버튼을 짧게 눌러주면 상단에 파란불이 깜박거리면서 MP3 음악파일이        재생이 되어집니다,

음악파일 재생중에서 녹음파일을 재생듣기 하려면 “-” 버튼을 짧게 1번 누르면

녹음파일 재생모드로 변경이 되어 녹음파일이 재생됩니다,

소리 음량 볼륨 높이기/낮추기

1, 녹음파일 재생중 혹은 MP3 음악파일 재생중에 소리를 높이려면 재생듣기하고 있는 도중에    “+” 버튼을 길게 누르고 있으면 소리가 계속 올라가며 원하는 톤으로 되었을 때 버튼에서

손을 떼면 됩니다,

2, 소리를 낮추는 방법또한 위 높이기 방법과 동일하게 하며 “-” 버튼을 눌러 음량을

조절하세요

충전하기

1, 녹음기가 충전중일때는 상단에 빨간색 불빛이 계속 깜박이며 완충시 파란불이

들어오게 됩니다,

2, 충전할때는 녹음기의 스위치를 반드시 OFF 전원을 끈 상태로 충전하세요,

** 주의사항**

장시간 충전중 파란색 불이 들어오지 않더라도 최대 5시간 이상 충전했을시에는 전원

어뎁터와  녹음기를 분리하시고 더 이상 충전하지 마세요,

충분히 충전이 완료가 되었습니다,

충전기 어뎁터는 반드시 구입시 동봉된 전용 어뎁터를 사용하여야 합니다 5V 어뎁터

녹음파일 재생 일시중지/녹음파일 이어폰 삭제하기

1,이어폰 재생듣기 하면서 재생듣기를 일시 중지 하려면 “+” 버튼과 “-” 버튼을 동시에 짧게    누르면 녹음파일 듣기가 일시중지 되며 이때 상단의 불빛이 보라색으로 깜박거리게 됩니다,

이때 “-” 버튼을 길게 5초간 누르고 있으면 파란불이 빠르게 깜박이고 꺼지게 되며

재생중지하고있던 녹음파일 1개가 삭제 됩니다,

2, 위 방법으로 삭제를 진행하며 1개씩의 단일 파일 단위로 삭제가 가능합니다,

모두 전체 파일 삭제를 하려면 “-” 버튼이나 “+” 버튼을 길게 10초간 누르면 빨간불이

빠르게 깜박이며 전체 녹음파일이 삭제가 되며, 위방법으로 MP3 음악파일도 삭제를

할 수가 있습니다.

시간설정 날짜설정하기

1,녹음기와 케이블을 연결한뒤 PC나 컴퓨터 USB 단자에 연결합니다,

혹시 컴퓨터에 연결이 않될 경우 PC나 컴퓨터 뒤쪽에 USB 단자에 연결하여 주세요

2, PC나 컴퓨터에 연결한뒤 “내PC” 혹은 “내컴퓨터”를 클릭하여 들어가면

장치 및 드라이브에 “VOICE (I)“ 로 인식됩니다,

3, “VOICE (I)“를 클릭하여 들어가서 ”Time Synchronization Tool“을 더블클릭하여

두 개의 파일중 두 번째 “SET DISK TIME”을 더블 클릭하면 “SetTime” 이라고

작은 새창이 열리게 되며

“SetTime”을 클릭하면 자동으로 날짜 설정이 완료가 되어집니다,

4, 시간 날짜 설정은 제품 구매후 1회만 위 방식으로 실행하시면 영구적으로 시간설정이

되어지게 됩니다,

음성감지 센서 감도 설정 및 메뉴설정하기

1,녹음기와 케이블을 연결하여 pc나 컴퓨터에 연결하세요

혹시 컴퓨터에 연결이 않될 경우 PC나 컴퓨터 뒤쪽에 USB 단자에 연결하여 주세요

2, PC나 컴퓨터에 연결하면 장치 및 드라이브에 “VOICE (I)“ 로 인식됩니다,

3, “VOICE (I)“를 클릭하여 들어가서 ”PACTORY“를 더블클릭면

소리감지 감도설정  VOR : 5

녹음 음질 설정     BIT RATE : 3

게인 설정          GAIN : 7

녹음파일 저장시간(파일당) SEG : (300)

녹음파일 날짜설정  DATE : 2023-06-02

예약녹음 설정      TIME : 15:40:00

**녹음기 스팩

품목: 녹음기

모델명: CA-V9000H

원산지: 중국

수입사: 클린에어텍

녹음방식:전원켜기 전원끄기

배터리:리튬 배터리

녹음음질:192KBPS

녹음형식 :WAV

재생형식 : MP3/WMA/WAV

메모리용량 :32GB/64GB

속도 :48KHZ

녹음저장시간:32GB 384시간 / 64GB 768시간

**이럴땐 고장이 아닙니다***

A, 녹음한뒤에는 중요한 파일은 반드시 다른 저장메체에 백업하여 옮겨 보관하세요

B, 녹음파일을 다른곳에 저장후 재녹음시작시에는 모든 파일을 삭제한뒤 녹음진행해주세요

C, 녹음파일이 용량을 초과하게 되어 꽉차면 녹음이 더 이상 진행되지 않습니다,

D, 녹음기는 PC에 연결하여 주기적으로 포맷을 진행하여 공장초기화 하여 사용하세요

E, 위 작업을 하지 않은 상태라면 녹음기의 상단 불빛이 비정상적인 상태로

계속 켜져 있습니다,

***위 작업진행시 미리 녹음기의 중요한 녹음파일을 다른 저장매체로 이동 저장후

진행하여야 하며 그렇지 않고 포맷등을 하여 유실되는 정보는 판매자 및 제조사의 책임이

없습니다,

포맷하는 방법

녹음기와 케이블을 연결하여 PC나 컴퓨터 USB 단자에 연결한뒤 ”내컴퓨터“ 혹은 ”내PC“를

클릭하여 들어가면 장치 및 드라이브에 ”VOICE“ 로 인식된 드라이브위에 마우스 화살표를

올려놓고 마우스 오른쪽을 클릭하면 새창이 열리고 새창의 아래쪽으로 내려가면

”포맷“ 이라고 있습니다 ”포맷“을 클릭하면 공장초기화 포맷이 진행 됩니다,

****A/S와 제품 보증을 위해서 구입일자와 구입처를 반드시 표기하여 주세요***

구입일자 :

구 입 처 :

판매자연락처:

A/S 주소 : 서울 송파구 충민로 10 가든파이브 툴동 3-E18호 클린에어텍

A/S 전화번호 ; 02-6416-1155(010-4313-5688)

메모 :