(바디캠) CA-VTR9 (액션캠)

***충전시 동봉된 전용 어뎁터로 충전해 주시고 스마트폰 급속충전기는

절대 사용하지 마세요(전용 어뎁터 분실시 컴퓨터 USB 단자에 연결하여

충전하여도 됩니다(약4시간 완충))

1, 전원켜기(전원on후 자동으로 촬영시작)

a, 전원버튼을 3초간 길게 누르면 왼쪽 측면에서 빨간불빛과 파란불빛이

동시에 들어오고, 다음 파란불꺼지고 빨간불2번 깜박이고 꺼지면서

동영상 촬영 시작 됩니다,(촬영된 영상은 5분단위 파일로 저장됨)

b, 동영상 촬영중 전원버튼을 짧게 누르면 왼쪽 측면에서 빨간불빛이

3번깜박이며 켜져있고 촬영대기 모드로 대기합니다,

*동영상을 다시 촬영시작하려면 전원버튼을 짧게 한번 누르면

빨간불빛이 3번 깜박이며 동영상 촬영을 시작합니다,

2, 전원끄기

a, 전원버튼을 길게 3초간 누르면 왼쪽 측면에서 빨간불빛과 파란불빛이

동시에 3번 깜박이며 전원이 꺼집니다,

b, 전원끄기는 동영상 촬영중일때와 촬영 대기중일 때 전원버튼을 길게 4초간

누르면 왼쪽 측면 빨간 불빛과 파란 불빛이 동시에 3번 깜박이고 전원이

꺼집니다,

3, 동작감지촬영하기/연속촬영하기

a,왼쪽 슬라이딩 버튼을 위쪽 캠코더 그림쪽으로 밀어올려놓고 촬영시작하면

연속촬영모드 이며 아래쪽 사람 걸어가는 그림쪽으로 내려놓고 촬영시작하면

동작 감지 모션촬영 모드입니다,(촬영된 영상은 2분단위 파일로 저장됨)

4, 야간촬영/적외선촬영모드

a, 야간 적외선촬영은 주야간 자동으로 변환되며 촬영시작하면 주간촬영중 어두워

지면 자동으로 야간 적외선모드로 변경되어 촬영됩니다.(별도조작없음)

5, 파일 1단락 루프녹화저장

a, 촬영된 동영상 파일은 연속촬영시 5분단위로 나누어저장되며 동작감지 촬영은

2분 단위로 나누어 저장됩니다,

6, 카메라 리셋 초기화 하기

a, 카메라와 케이블선을 연결한뒤에 전원버튼을 누른상태에서 전원콘센트에 꽂아        놓은 어뎁터와 케이블을 연결하세요, 그럼 초기와 리셋됩니다,

7,날짜 시간 설정하기

a, 캠코더를 PC 컴퓨터 USB 단자에 연결하고 “내PC” 혹은 “내컴퓨터”를 클릭하여

들어가면 맨 마지막 연결된 “USB 드라이브” 라고 연결되어 집니다,

b, “USB 드라이브” 를 클릭하면 새창이 열리고 3번째 “time” 라고 텍스트 문서가

문서가 있고 텍스트 문서를 클릭하면 년도와 월 일 시간 분 초 단위로 시간을

현제로 변경하여 설정하고 저장하면 완료 됩니다,

c, 촬영되는 동영상 화면에 날짜를 표기 하는 워터마크가 필요하지 않으면 날짜

설정파일 맨뒤에 영문을 “N“ 으로 하고 날짜 워터마크를 하려면 ”Y“ 로 하세요

예) 2020-07-01 23:59:59 N (워터마크 설정안함)

예) 2020-07-01 23:59:59 Y (워터마크 설정함)

8, 충전하기

a, (충전중표시등) 빨간불빛과 파란불빛이 동시에 깜박거립니다,

b, (완충전표시등) 빨간불빛과 파란불빛이 동시에 켜져 있습니다,

9, 촬영시간

a, 동영상 연속촬영시간 8시간 연속촬영가능

b, 동영상 동작감지 촬영대기시간 약 20일 대기전원 촬영

10, 메모리 용량

a, 8GB~128GB (10클라스 이상)호환

비디오 형식 : AVI

비디어 코딩 : M-JPEG

비디오 해상도 : 1920X1080

프레임 속도 :30렌

동작감지 레코드 : 지원

전송 속도 : USB 2.0

인터페이스 : 마이크로 USB

보관 온도 : -10~40°C

작업 습도 : 15~85% RH9

전원 : 5V-1A (전용어뎁터 사용)

품  명 : 바디캠코더

모델명 : CA-VTR9

수입사 : 클린에어텍

제조국 : 중국

A/S   : 02-6416-1155

주  소 : 서울 송파구 충민로 10 가든파이브 툴동 3층 E18호

A/S와 제품 보증을 위해서 구입처와 판매자 연락처를 기입하여 보관해 주세요

구입경로 :

구입처 :

판매자 연락처 :